张家口市第一医院
关于拟采购《职业卫生、放射卫生技术服务》配套检测仪器及器具设备的公开市场
调研公告
一、公告说明
张家口市第一医院拟采购关于《职业卫生、放射卫生技术服务》的配套检测仪器及器具设备，为拟定采购精准预算、技术服务要求等，现需面向社会公开调研。调研范围包括：各生产企业、授权代理供应商。此次调研内容包括满足拟采购配套检测仪器及器具设备的品牌、型号、价格、技术参数及配置清单等内容，参考内容仅供招标文件的编制，非采购流程。现将所需调研设备公告如下：
拟采购《职业卫生、放射卫生技术服务》检测仪器及器具设备清单及特殊要求
	序号
	设备名称
	数量
（台/件）
	特殊要求

	1
	采样泵（包括防爆采样泵）
	10（5）
	应满足20mL/min～500mL/min采样流量要求，流量精度要求<5%。

	2
	采样泵（包括防爆采样泵）
	10（5）
	应满足1L/min～5L/min采样流量要求，流量精度要求<5%。

	3
	采样泵（包括防爆采样泵）
	10（5）
	应满足5L/min～20L/min采样流量要求，流量精度要求<5%。

	4
	流量计（皂膜或干式流量计）20mL/min～20L/min
	2套
	流量计范围满足采样流量测定要求。

	5
	各种空气样品收集器（大型气泡吸收管、小型气泡吸收管、多孔玻板吸收管、冲击式吸收管、各种型号固体吸附剂管等）
	15（每种）
	

	6
	个体噪声剂量计（包括防爆）
	5（2）
	

	7
	积分声级计（包括防爆）
	2（1）
	含配套标准声源

	8
	照度计
	2
	

	9
	紫外线测定仪（含UVA,UVB,UVC 3个探头）
	1
	

	10
	不分光红外线分析仪（含CO和CO2）
	1
	

	11
	WBGT指数仪
	1
	

	12
	倍频程声级计
	1
	含配套标准声源

	13
	手传振动测定仪
	1
	

	14
	电磁场测定仪
	1
	也可为分别测量1Hz-100kHz电磁场、高频、超高频、微波的设备

	15
	风速仪
	1
	

	16
	皮托管+微压计
	1
	可选用更先进的设备

	17
	气相色谱仪（配FID、ECD、FPD检测器）
	1
	

	18
	气相色谱-质谱联用仪
	1
	

	19
	液相色谱仪
	1
	

	20
	离子色谱仪（阴离子体系）
	1
	

	21
	原子吸收光谱仪
	1
	

	22
	原子荧光光谱仪
	1
	

	23
	分析天平(1/10000)
	1
	可二合一

	24
	精密分析天平(1/100000)
	1
	

	25
	样品消化装置
	1
	

	26
	马弗炉
	1
	

	27
	铂金坩埚
	3
	

	28
	普通坩埚
	5
	

	29
	玛瑙研钵
	1
	

	30
	可见分光光度计
	1
	可二合一

	31
	紫外分光光度计
	1
	

	32
	冰箱
	1
	

	33
	热解吸仪
	1
	

	34
	超声波清洗器
	1
	

	35
	分散度测定器
	1
	

	36
	恒温水浴箱
	1
	

	37
	酸度计
	1
	

	38
	相差显微镜
	1
	

	39
	防护级X、γ剂量率仪
	1
	

	40
	环境级X、γ剂量率仪
	1
	

	41
	α、β表面污染监测仪
	1
	

	42
	中子测量装置
	1
	

	43
	氡及其子体测量装置
	1
	

	44
	空气采样装置
	1
	

	45
	实验室γ能谱仪
	1
	

	46
	灰化装置
	1
	

	47
	低本底α、β测量仪
	1
	

	48
	固体径迹探测系统
	1
	

	49
	低本底α能谱仪
	1
	

	50
	低本底液闪测量仪
	1
	

	51
	干燥箱
	1
	

	52
	压力计
	1
	

	53
	温湿度计
	1
	

	54
	离心机
	1
	


二、参与调研须知：
1.需满足各级采购法相关规定。
2.提交资料如下：
2.供应商需提供产品推荐材料一份，格式不限。（需加盖公章PDF版）
2.1营业执照、经营许可证、产品注册证、计量等相关全部资质。（需加盖公章PDF版）
2.2公司法人身份证（正反面）及联系电话、业务联系人身份证（正反面）、联系电话及邮箱号。（需加盖公章PDF版）
2.3拟采购《职业卫生、放射卫生技术服务》检测仪器及器具设备清单报价表（需加盖公章PDF版）
2.4其他不限于：产品介绍信息、技术参数满足技术服务的检测产品、详细成交服务机构清单等。（需加盖公章PDF版）
2.5产品相关提交资料需一致。
3.《职业卫生、放射卫生技术服务》检测仪器及器具设备报价表
	序号
	设备名称
	数量
（台/件）
	品牌
	型号
	报价（元）

	1
	采样泵（包括防爆采样泵）
	10（5）
	
	
	

	2
	采样泵（包括防爆采样泵）
	10（5）
	
	
	

	3
	采样泵（包括防爆采样泵）
	10（5）
	
	
	

	4
	流量计（皂膜或干式流量计）20mL/min～20L/min
	2套
	
	
	

	5
	各种空气样品收集器（大型气泡吸收管、小型气泡吸收管、多孔玻板吸收管、冲击式吸收管、各种型号固体吸附剂管等）
	15（每种）
	
	
	

	6
	个体噪声剂量计（包括防爆）
	5（2）
	
	
	

	7
	积分声级计（包括防爆）
	2（1）
	
	
	

	8
	照度计
	2
	
	
	

	9
	紫外线测定仪（含UVA,UVB,UVC 3个探头）
	1
	
	
	

	10
	不分光红外线分析仪（含CO和CO2）
	1
	
	
	

	11
	WBGT指数仪
	1
	
	
	

	12
	倍频程声级计
	1
	
	
	

	13
	手传振动测定仪
	1
	
	
	

	14
	电磁场测定仪
	1
	
	
	

	15
	风速仪
	1
	
	
	

	16
	皮托管+微压计
	1
	
	
	

	17
	气相色谱仪（配FID、ECD、FPD检测器）
	1
	
	
	

	18
	气相色谱-质谱联用仪
	1
	
	
	

	19
	液相色谱仪
	1
	
	
	

	20
	离子色谱仪（阴离子体系）
	1
	
	
	

	21
	原子吸收光谱仪
	1
	
	
	

	22
	原子荧光光谱仪
	1
	
	
	

	23
	分析天平(1/10000)
	1
	
	
	

	24
	精密分析天平(1/100000)
	1
	
	
	

	25
	样品消化装置
	1
	
	
	

	26
	马弗炉
	1
	
	
	

	27
	铂金坩埚
	3
	
	
	

	28
	普通坩埚
	5
	
	
	

	29
	玛瑙研钵
	1
	
	
	

	30
	可见分光光度计
	1
	
	
	

	31
	紫外分光光度计
	1
	
	
	

	32
	冰箱
	1
	
	
	

	33
	热解吸仪
	1
	
	
	

	34
	超声波清洗器
	1
	
	
	

	35
	分散度测定器
	1
	
	
	

	36
	恒温水浴箱
	1
	
	
	

	37
	酸度计
	1
	
	
	

	38
	相差显微镜
	1
	
	
	

	39
	防护级X、γ剂量率仪
	1
	
	
	

	40
	环境级X、γ剂量率仪
	1
	
	
	

	41
	α、β表面污染监测仪
	1
	
	
	

	42
	中子测量装置
	1
	
	
	

	43
	氡及其子体测量装置
	1
	
	
	

	44
	空气采样装置
	1
	
	
	

	45
	实验室γ能谱仪
	1
	
	
	

	46
	灰化装置
	1
	
	
	

	47
	低本底α、β测量仪
	1
	
	
	

	48
	固体径迹探测系统
	1
	
	
	

	49
	低本底α能谱仪
	1
	
	
	

	50
	低本底液闪测量仪
	1
	
	
	

	51
	干燥箱
	1
	
	
	

	52
	压力计
	1
	
	
	

	53
	温湿度计
	1
	
	
	

	54
	离心机
	1
	
	
	


三、调研时间说明：
时间自2026年7月7日15:00—2026年7月13日15:00截止。逾期不予接收邮件，请周知。请参调方给与积极配合。
四、联系人及联系方式：
1.邮件回复统一PDF格式，文件名请按照：公司名称+资料名称备注。
2.联系人：段永明   李 岩
3.联系电话：0313-8046055   0313-8045171
4.联系邮箱：dyyyyxzbb@163.com
五、特殊说明如下：
1.确保回复信息具有真实性及准确性。
2.我院有权对回复信息不完善及质疑项进行电话核对，并积极补充相关资料。如未及时回复视为放弃。
六、发布公告平台
张家口市第一医院网站


张家口市第一医院
[bookmark: _GoBack]2026年7月7日
